

**课 程 设 计**

**课程设计名称： 信号处理类课程设计**

**专 业 班 级 ： 电信2101班**

**学 生 姓 名 ： 陈闯**

**学 号 ： 211040200102**

**指 导 教 师 ： 杨静**

**课程设计时间： 2023-09-04至2023-12-20**

**信号处理类 课程设计任务书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学生姓名** | 陈闯 | **专业班级** | | 电信2101 | **学号** | | 211040200102 |
| **题 目** | 基于汉宁窗的FIR高通滤波器设计 | | | | | | |
| **课题性质** | 其他 | | **课题来源** | | | 自拟 | |
| **指导教师** | 杨静 | | **同组姓名** | | | 无 | |
| **主要内容** | 按要求设计数字滤波器，并对音频信号进行滤波。设计内容如下：  选用给定音频信号，或自行录制一段音频，要求时长5~10秒。在音频信号中叠加单个或多个低频频率分量。  用汉宁窗函数法设计FIR高通滤波器，通带截止频率、阻带截止频率自行设定，以能够滤除叠加的低频分量为准。通带最大衰减、阻带最小衰减依据所选窗函数，自行设定。  利用所设计的FIR高通滤波器，对叠加了低频噪声的音频信号进行高通滤波，对比滤波前后音频信号的变化。  利用MATLAB软件进行系统建模，编写程序实现设计方案。 | | | | | | |
| **任务要求** | 1、掌握用汉宁窗函数法设计FIR高通滤波器的原理和设计方法。  2、用MATLAB画出滤波前、后音频信号的时域波形和频谱图。  3、用MATLAB画出FIR高通滤波器幅频特性、相频特性图。  4、对音频信号进行滤波，验证所设计的滤波器。  5、撰写规范的课程设计报告。 | | | | | | |
| **参考文献** | [1]程佩青. 数字信号处理教程（第五版）MATLAB版[M]. 北京: 清华大学出版社，2017.  [2]史洁玉. MATLAB信号处理超级学习手册[M]. 人民邮电出版社，2014.  [3]陈中祥，熊莹霞. 基于MATLAB/GUI的FIR和IIR数字滤波器的设计实现[J]. 智能计算机与应用，2022，12(01): 80-83.  [4]谢芳，陆文骏. 基于MATLAB的含噪语音信号降噪处理方法[J]. 九江学院学报（自然科学版），2022，37(03): 45-49.  [5]徐帆云. 基于Matlab的音频降噪滤波器设计[J]. 电声技术，2017，41(02) : 28-33.  [6]S. K. Mitra. Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, 3rd Edition [M], New York, USA: McGraw-Hill, 2011.  [7]R. G. Lyons. Understanding Digital Signal Processing, 2nd Edition[M]. New Jersey, USA: Prentice Hall, 2005. | | | | | | |
| **审查意见** | **指导教师签字：**  **教研室主任签字： 2023 年 09月 01日** | | | | | | |

说明：本表由指导教师填写，由教研室主任审核后下达给选题学生，装订在设计（论文）首页

**摘 要**

本课程设计使用MATLAB对基于汉宁窗的FIR高通滤波器进行设计，并对采集的语音信号进行滤波，从而实现语音去噪。在设计过程中，首先选用自行录制的一段音频音乐作为输入信号，并对录制的信号进行采样，绘制出采样后音频信号的时域图和频谱图；然后，通过在音频信号中叠加多个低频正弦频率分量进行加噪，并利用设计的基于汉宁窗的FIR高通滤波器，对叠加了低频噪声的音频信号进行高通滤波；最后依据滤波器的性能指标对仿真结果进行分析，通过回放录音对比去噪效果，并对比滤波前后的信号时域频域图的波形变化，给出滤波器特性曲线。最终，本课程设计出的滤波器性能指标和降噪效果都可以满足要求，验证了所设计巴特沃斯滤波器的有效性。

关键词：MATALB 汉宁窗 FIR高通滤波器 音频滤波 正弦噪声

**目 录**

[1 引言 1](#_Toc518290139)

[2 设计内容及要求 2](#_Toc518290140)

[3 设计原理 3](#_Toc518290141)

[3.1 xxx 3](#_Toc518290142)

[4 设计方案 4](#_Toc518290143)

[4.1 xxx 4](#_Toc518290144)

[5 结果及分析 5](#_Toc518290145)

[5.1 xxx 5](#_Toc518290146)

[6 总结 6](#_Toc518290147)

[参考资料 7](#_Toc518290148)

[附录：程序源代码 8](#_Toc518290149)

# 1 引言

数字信号处理在现代通信、音频和图像处理等领域中得到了广泛的应用，而数字滤波器是其中的重要组成部分。数字滤波器是一种用于信号处理的数学模型，其目的是将输入信号经过滤波器后输出所需的信号。一般数字滤波器从功能上分类，和模拟滤波器一样，可以分成低通、高通、带通和带阻等滤波器，它可以是时不变的或时变的、因果的或非因果的、线性的或非线性的。其中，高通FIR滤波器是数字滤波器的一种重要类型，其特点是通过去除低频分量并保留高频分量，可以提高信号的质量和准确性，被广泛应用于语音和图像处理等领域。

​ 本课程设计旨在研究和设计基于汉宁窗的高通FIR滤波器，以实现对低频分量的去除和高频分量的保留，提高信号的质量和准确性。该设计方法具有简单、有效、实用的特点，在实际应用中具有广泛的应用前景。在本文中，将介绍高通FIR滤波器的基本原理，详细阐述汉宁窗的特性及其在高通FIR滤波器设计中的应用，进而给出基于汉宁窗的高通FIR滤波器的设计方法和实现步骤，并通过实验验证设计的有效性和性能。最后，将讨论该设计方法的优缺点及其在实际应用中的适用性和局限性。

# 2 设计内容及要求

2.1设计内容

​ 选用给定音频信号，或自行录制一段音频，要求时长5~10秒。在音频信号中叠加单个或多个低频频率分量。

​ 用汉宁窗函数法设计FIR高通滤波器，通带截止频率、阻带截止频率自行设定，以能够滤除叠加的低频分量为准。通带最大衰减、阻带最小衰减依据所选窗函数，自行设定。

​ 利用所设计的FIR高通滤波器，对叠加了低频噪声的音频信号进行高通滤波，对比滤波前后音频信号的变化。

​ 利用MATLAB软件进行系统建模，编写程序实现设计方案。

2.2 设计要求

1、掌握用汉宁窗函数法设计FIR高通滤波器的原理和设计方法。

2、用MATLAB画出滤波前、后音频信号的时域波形和频谱图。

3、用MATLAB画出FIR高通滤波器幅频特性、相频特性图。

4、对音频信号进行滤波，验证所设计的滤波器。

5、撰写规范的课程设计报告。

# 3 设计原理

本课程设计使用MATLAB对基于汉宁窗的FIR高通滤波器进行设计，并对采集的语音信号进行滤波，从而实现语音去噪。

3.1 窗函数法设计 FIR数字滤波器的基本思想

窗函数设计法的基本思想为，首先选择一个适当的理想的滤波器，然后用窗函数截取它的单位脉冲响应，得到线性相位和因果的FIR滤波器。这种方法的重点是选择一个合适的窗函数和理想滤波器，使设计的滤波器的单位脉冲响应逼近理想滤波器的单位脉冲响应。

需要注意的是，数字滤波器的传输函数都是以2π为周期的，滤波器的低通频带处于2π的整数倍处，而高频频带处于π的奇数倍附近，。其次，因录制的音频信号是模拟信号，所以若使用数字滤波器对叠加了噪声的信号进行滤波，则必须在设计数字滤波器之前首先要进行模数转换，将模拟信号转换成数字信号。

3.2 窗函数法设计FIR数字滤波器的设计步骤

（1）给定理想滤波器的频率响应,在通带上具有单位增益和线性相位，在阻带上具有零响应。一个带宽为的低通滤波器由下式给定

其中为采样延迟，其作用是为了得到因果的系统。

（2）确定这个滤波器的单位脉冲响应

为了得到一个h(n)长度为N的因果的线性相位FIR滤波器，令，得到

（3）用窗函数截取得到所设计的FIR数字滤波器h(n)

据过渡带宽及阻带衰减要求如表3-1，选择窗函数的类型并估计窗口长度N（或阶数M=N-1），窗函数类型可根据最小阻带衰减As独立选择，因为窗口长度N对最小阻带衰减As没有影响，在确定窗函数类型以后，可根据过渡带宽小于给定指标确定所拟用的窗函数的窗口长度N，设待求滤波器的过渡带宽为Δw，它与窗口长度N近似成反比，窗函数类型确定后，其计算公式即可确定，但这些公式是近似的，得出的窗口长度还要在计算中逐步修正，原则是在保证阻带衰减满足要求的情况下，尽量选择较小的N，在N和窗函数类型确定后，即可调用MATLAB中的窗函数求出窗函数w(n)。

|  |  |
| --- | --- |
| 窗函数频率特性 | 加窗后滤波器指标 |

窗函数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旁瓣峰值（dB） | 主瓣宽度 | 过渡带宽 | 最小阻带衰减（dB） |
| 矩形窗 | -13 |  |  | -21 |
| 汉宁窗 | -31 |  |  | -44 |
| 海明窗 | -41 |  |  | -53 |
| 布莱克曼窗 | -57 |  |  | -74 |

表3-1 常用窗函数的特性

（4）验算技术指标是否满足要求。

在使用窗函数法设计FIR滤波器时要满足窗谱主瓣尽可能地窄，以获得较陡的过渡带；尽量减少窗谱的最大旁瓣的相对幅度，也就是使能量尽量集中于主瓣，减小峰肩和纹波，进而增加阻带的衰减。

# 4 设计方案

本课程设计首先完成对音频信号的采集，并对所采集的音频信号加入不同的干扰噪声，对加入噪声的信号进行频谱分析，针对受干扰音频信号的特点设计不同的滤波器，然后利用窗函数法设计低通、高通、带通等滤波器对采集到的音频信号进行滤波处理，分析音频信号各频率段的特性。对加噪信号进行滤波，回复原始信号。将原始音频信号、加噪音频信号和滤波器后的信号进行时域分析和频域分析，画出它们的时域波形和频域波形图，从视觉角度比较分析滤波的效果。本课程设计的系统实现框图如图4-1所示：




图4-1 设计流程图

4.1 音频信号的采集与输入

音频信号是一种非平稳的时变信号，它携带着各种信息。在音频编码、音频合成、音频识别和音频增强等音频处理中无一例外需要提取音频中包含的各种信息。音频信号分析的目的就在与方便有效的提取并表示音频信号所携带的信息。音频信号分析可以分为时域和变换域等处理方法，其中时域分析是最简单的方法，直接对音频信号的时域波形进行分析，提取的特征参数主要有音频的短时能量，短时平均过零率，短时自相关函数等。

本课程设计利用一段公开的音频信号作为输入信号，命名为High.wav。使用MATLAB中的audioread()函数对该音频进行读取，并将得到的采样值放如向量y中，用Fs表示采样频率(Hz)，bits表示采样位数。

在MATLAB中，实现音频的读入，并绘出了音频信号的原始信号图如图4-2，根据MATLAB的输出可以得知音频信号的采样频率为44100Hz。这段密密麻麻的波形即本课程设计的输入信号

图表, 直方图

描述已自动生成

图4-2 原始音频信号时域图

FFT即为快速傅氏变换，是离散傅氏变换的快速算法，它根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性，对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。对音频信号进行FFT变换就是得到它的频域的图形，便于从图中观察出信号的幅度等特性。如图4-3所示即为原始音频信号频谱图




图4-3 原始音频信号频域图

从频谱图可以看出，分布频率在1000Hz以下存在很小的幅度，可以利用此低幅度频率来计算截止频率，从而设计出高通滤波器，减小原音频的损失。

4.2 含噪信号的生成

在MATLAB软件平台下，给原始的音频信号叠加上噪声，噪声类型分为如下几种：白噪声、单频噪声（正弦干扰）、多频噪声（多正弦干扰）、其他干扰，可设置为低频、高频、带限噪声、冲激干扰。本课程设计选择四个单频正弦噪声，频率f设置为930、950、970、1000Hz，与原音频相加即可得加噪声后的音频，即得到含噪信号。含噪音频信号的时域和频域图分别如图4-4、图4-5所示。

图表

描述已自动生成

图4-4 含噪音频信号时域图

图片包含 图表

描述已自动生成

图4-5 含噪音频信号频域图

# 5 结果及分析

（MATLAB仿真结果图必须是自己的程序运行出来的，不能用截图，每一张贴出的仿真图，都应有相应的结果分析。属重点阐述部分。要求仿真数据充分，结果分析恰当合理。）

（要求图表清晰，大小适中。图的下方和表的上方有标题，第5章图表的标题格式例如：“图5-1 误码率曲线图”或“表5-1信息表”，标题字体为5号宋体。图表应居中。）

××××××××××××××××（小4号宋体，1.5倍行距）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5.1 xxx

××××××××××××××××（小4号宋体，1.5倍行距）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

# 6 总结

（包括：结论和设计心得。要求能得出有效结论，对设计中出现的问题、问题的解决过程、以及自己解决工程问题能力的锻炼和提升方面，有分析和总结。）

××××××××××××××××（小4号宋体，1.5倍行距）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

# 参考资料

（参考文献格式如下）

1. 程佩青. 数字信号处理教程（第五版）MATLAB版[M]. 北京: 清华大学出版社，2017.
2. 史洁玉. MATLAB信号处理超级学习手册[M]. 人民邮电出版社，2014.
3. 陈中祥，熊莹霞. 基于MATLAB/GUI的FIR和IIR数字滤波器的设计实现[J]. 智能计算机与应用，2022，12(01): 80-83.
4. 谢芳，陆文骏. 基于MATLAB的含噪语音信号降噪处理方法[J]. 九江学院学报（自然科学版），2022，37(03): 45-49.
5. 徐帆云. 基于Matlab的音频降噪滤波器设计[J]. 电声技术，2017，41(02) : 28-33.
6. S. K. Mitra. Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, 3rd Edition [M], New York, USA: McGraw-Hill, 2011.
7. R. G. Lyons. Understanding Digital Signal Processing, 2nd Edition[M]. New Jersey, USA: Prentice Hall, 2005.

表7-1 参考文献符号使用规范

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **逗号** | **引号** | **句号** | **括号** | **冒号** |
| 中文文献 | 中文逗号， | 中文引号 | 英文句号.  句号后加空格 | 英文括号() | 英文冒号:  冒号后加空格 |
| 英文文献 | 英文逗号,  逗号后加空格 | 英文引号 |

注意：

1. 参考文献不少于7篇。可参考任务书中的参考文献，也可以自己选。
2. 参考文献应在正文中有标注。以上标形式标注在句子末尾，例如第1篇文献标注如下：从离散时间来看，若系统的单位抽样(冲激)响应延伸到无穷长，称之为无限长单位冲激响应系统，简称为IIR系统[1]。
3. 参考文献以文献在整个论文中出现的次序用[1]、[2]、[3]……形式统一排序、依次列出。

# 附录：程序源代码

（要求：代码正确，运行正常，程序可读性好。）

注意：

1. 如报告格式不符合上述要求，或报告正文少于15页，或报告内容与他人雷同，必须重写！
2. 老师下达的任务书应装订在封皮和摘要之间，任务书和封皮上个人信息需填写完整。
3. 正文每一章另起一页。
4. 打印报告时请转成pdf格式再打印，否则可能会出现格式错误。保证封面上“课程设计”字体为隶书，如下图：

